**Переменные для обмена по сети Ethernet между щитами АСУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование в CodeSys** | **Тип в CodeSys** | **Регистр** | **примечания** |
| **192.168.100.002** | | | | |
|  | ASU\_FlowFromBMT | REAL | 0 |  |
|  | ASU\_FlowFIT0102 | REAL | 2 |  |
|  | ASU\_Levels\_input | WORD | 4 | 0 = высокий уровень V06.01 |
|  | ASU\_Levels\_output | WORD | 5 | 0 = низкий уровень V02.07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |